Охрана нпп рога и копыта осуществляется полицейскими с автоматами, у них есть лазеры по периметру и колючая проволка и собаки. Здания закрыты на скуд.

ИТС предназначена для автоматизации работы подразделений гнпп.

ИТС построена с использованием ТКО фирмы ЦИСКО. Поэтажные коммутаторы 3750. Ядро сети – кластер из двух 6550.

Парольня политика отличная все секьюрно и офигетительно. Пользователи сменяют пароли раз в день на случайно сгенерированную гамму.

Организовать контроль подключения устройств к ИТС и запретить возможность загрузки с внешних устройств.